Anexo C01 6.7

	CONTROL PERIÓDICO DE EXTINTORES DE INCENDIO

	OPERACIONES A REALIZAR POR EL USUARIO O MANTENEDOR AUTORIZADO

	CENTRO :

	Revisión TRIMESTRAL
	Trimestre:
	Año:
	Hoja ___ de ___


· Comprobar que se ha efectuado la última revisión anual por parte del mantenedor autorizado (ver la fecha en la etiqueta adherida al extintor).

· Comprobar que se ha efectuado el último retimbrado quinquenal por parte del mantenedor autorizado (ver la fecha troquelada en la placa o en el cuerpo del extintor).

· Comprobación de la accesibilidad, señalización y buen estado aparente de conservación.

· Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc.

· Comprobación del peso y la presión indicada en el manómetro (los extintores de CO2 no disponen de manómetro).

· Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc.).

· Comprobar que están sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la  parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 m sobre el suelo, no admitiéndose en el suelo con la excepción de los extintores de ruedas.

	Nº Equipo (*)
	Localización
	Revisado
	Retimbrado
	Accesible
	Señalizado
	Seguros y precintos
	Inscrip-

ciones
	Peso y presión
	Partes mecánicas
	Altura

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	OBSERVACIONES:
	

	Códigos:
	C = Correcto
	I = Incorrecto
	— = No aplicable

	(*) La ubicación de los distintos extintores irá marcada en un plano anexo a este documento.


	Nº Equipo
	Deficiencias observadas
	Medidas correctoras

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Comprobado por:
	Firma:



	Fecha:
	

	
	


