Anexo C01 6.10


	CONTROL PERIÓDICO DE COLUMNAS SECAS

	OPERACIONES A REALIZAR POR EL USUARIO O MANTENEDOR AUTORIZADO

	CENTRO :

	Revisión SEMESTRAL
	Semestre:
	Año:
	Hoja ___ de ___


· Comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso.

· Comprobación de la señalización.

· Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres (engrase si es necesario).

· Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas están cerradas.

· Comprobar que las llaves de seccionamiento están abiertas.

· Comprobar que todas las tapas de racores están bien colocadas y ajustadas.

	Nº Equipo (*)
	Localización
	Accesible
	Señalizado
	Tapas y cierre
	Llaves siamesas
	Llaves seccionamiento
	Tapas de racores

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	OBSERVACIONES:
	

	Códigos:
	C = Correcto
	I = Incorrecto
	— = No aplicable

	(*) La ubicación de los distintos hidrantes irá marcada en un plano anexo a este documento.


	Nº Equipo
	Deficiencias observadas
	Medidas correctoras

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Comprobado por:
	Firma:



	Fecha:
	

	
	


