Anexo C01 6.5

	CONTROL PERIÓDICO DE ESCALERAS DE MANO

	COMPROBACIONES A REALIZAR POR EL USUARIO

	CENTRO:

	Periodicidad TRIMESTRAL
	Trimestre:
	Año:
	Hoja ___ de ___


· Comprobar que la escalera lleva marcadas las siglas EN 131.

· Comprobar que las escaleras disponen de una información básica sobre recomendaciones y prohibiciones, mediante pictogramas de fácil interpretación, marcada en un larguero.

· Comprobar el estado de los peldaños o escalones, largueros, uniones peldaños/escalones a largueros, dispositivos antideslizantes y dispositivos de fijación (cintas de apoyo, cintas y amarres de apoyos, ganchos…).

· Comprobar que las escaleras de apoyo de peldaños
 practicables disponen de una marca que indique que los últimos tres peldaños no sirven para subirse; las escaleras de tijeras de peldaños disponen de una marca en los peldaños o travesaños que no sirvan para subirse.

· Comprobar que la escalera está libre de materiales contaminantes (aceite, grasa, barro…). 

· En el caso de escaleras extensibles, el estado de cuerdas, cables y poleas, abrazaderas o guías y dispositivos de anclajes o bloqueo (impiden el deslizamiento de los tramos).

· En el caso de escaleras de tijeras o taburetes, tirantes y travesaños, articulaciones o bisagras, dispositivo antiapertura y plataforma.

	Nº Escalera
	Todas las escaleras

	
	EN 131
	Pictogra-mas
	Peldaños o escalones
	Uniones peldaños/escalones a largueros
	Largueros
	Dispositivos antideslizantes
	Dispositivos de fijación
	Peldaño límite seguridad
	Limpieza

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nº Escalera
	Extensibles
	Tijeras y/o transformables, taburetes


	
	Cuerdas, cables y poleas
	Abrazaderas
	Dispositivos de anclajes o bloqueo
	Tirante y travesaño
	Articulaciones
	Dispositivo antiapertura
	Plataforma

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	OBSERVACIONES:
	

	Códigos:
	C = Correcto
	I = Incorrecto
	— = No aplicable

	Las escaleras de madera pintadas están prohibidas.


	Nº Escalera
	Deficiencias observadas
	Medidas correctoras

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Comprobado por:
	Firma:



	Fecha:
	

	
	


� Escaleras que disponen de peldaños con una anchura inferior a 80 mm.


� Escalera con un máximo de dos peldaños más plataforma.





