Anexo C01 6.13

	CONTROL PERIÓDICO DE SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN

	OPERACIONES A REALIZAR POR EL USUARIO O MANTENEDOR AUTORIZADO

	CENTRO :

	Revisión TRIMESTRAL
	Trimestre:
	Año:
	Hoja ___ de ___


· Comprobar que se ha efectuado la última revisión anual por parte del mantenedor autorizado (en la documentación entregada por el mantenedor).

· Comprobación de que las boquillas del agente extintor o rociadores están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto.
· Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la válvula de prueba en los sistemas de rociadores, o los mandos manuales de la instalación de los sistemas de polvo, o agentes extintores gaseosos.
· Comprobación del estado de carga de la instalación de los sistemas de polvo o anhídrido carbónico, y de las botellas de gas impulsor cuando existan.
· Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc., en los sistemas con indicaciones de control.
Limpieza general de todos los componentes.
	Nº Equipo
	Localización
	Revisado
	Estado boquillas
	Libres de obstáculos
	Componentes del sistema
	Carga de la instalación
	Circuito de señalización y pilotos
	Limpieza

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	OBSERVACIONES:
	

	Códigos:
	C = Correcto
	I = Incorrecto
	— = No aplicable

	


	Nº Equipo
	Deficiencias observadas
	Medidas correctoras

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Comprobado por:
	Firma:



	Fecha:
	

	
	


