Anexo C01 6.14

	CONTROL PERIÓDICO DE INSTALACIONES DE TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO

	COMPROBACIONES A REALIZAR POR EL USUARIO

	CENTRO :

	Revisión ANUAL
	
	Año:
	Hoja ___ de ___


· Comprobar que los aparatos llevan una placa de diseño que indique la presión de diseño y las fechas en las que se realizaron las pruebas de presión por OCA (cada 10 años).

· Comprobar que los aparatos llevan una placa de identificación que indicará el nombre del fabricante o importador, número de fabricación y año de fabricación y características principales.

· Revisar los equipos de seguridad (válvulas de seguridad, manómetros y purgadores).

· Limpiar el interior de los recipientes de aire comprimido con objeto de eliminar los aceites y carbonillas producidos por éstos.

	Nº Equipo
	Localización
	Placa de diseño
	Prueba presión
	Placa identificativa
	Equipos de seguridad
	Limpieza interior

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	OBSERVACIONES:
	

	Códigos:
	C = Correcto
	I = Incorrecto
	— = No aplicable

	


	Nº Equipo
	Deficiencias observadas
	Medidas correctoras

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Comprobado por:
	Firma:



	Fecha:
	

	
	


