Anexo C01 6.12

	CONTROL PERIÓDICO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS

	OPERACIONES A REALIZAR POR EL USUARIO O MANTENEDOR AUTORIZADO

	CENTRO :

	Revisión TRIMESTRAL
	Trimestre:
	Año:
	Hoja ___ de ___


· Comprobar que se ha efectuado la última revisión anual por parte del mantenedor autorizado (en la documentación entregada por el mantenedor).

· Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, mandos, alarmas motobombas, accesorios, señales, etc.

· Comprobación de funcionamiento automático y manual de la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador.

· Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.).

· Verificación de niveles (combustible, agua, aceite, etcétera).

· Verificación de accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilación de salas de bombas, etc.

· Accionamiento y engrase de válvulas.

· Verificación y ajuste de prensaestopas.

· Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas.

· Comprobación de alimentación eléctrica, líneas y protecciones.

	Nº Equipo (*)
	Localización
	Revisado
	Inspección de elementos
	Funciona-

miento
	Limpieza de bornas
	Reposición de agua destilada
	Niveles
	Accesibilidad
	Limpieza
	Ventilación

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Accionamiento de válvulas(**)
	Engrase de válvulas(**)
	Prensaestopa(**)
	Velocidad motores(**)
	Alimentación eléctrica(**)

	
	
	
	
	
	
	
	


	OBSERVACIONES:
	

	Códigos:
	C = Correcto
	I = Incorrecto
	— = No aplicable

	(*) La ubicación del sistema de abastecimiento de agua contra incendios irá marcada en un plano anexo a este documento.

(**)A realizar cada 6 meses.


	Nº Equipo
	Deficiencias observadas
	Medidas correctoras

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Comprobado por:
	Firma:



	Fecha:
	

	
	


