Anexo C01 6.4

	CONTROL PERIÓDICO DE INTERRUPTORES DIFERENCIALES

	COMPROBACIÓN A REALIZAR POR EL TRABAJADOR AUTORIZADO


	CENTRO:

	Revisión TRIMESTRAL
	Trimestre:
	Año:
	Hoja ___ de ___


· Identificar el cuadro eléctrico donde se encuentre el interruptor diferencial a testear.

· Identificar el interruptor diferencial con el nombre del circuito que protege.

· Pulsar el botón de test o prueba del interruptor diferencial y comprobar que dispara el circuito.

	Nº
	Cuadro
	Interruptor
	Funciona el test (Si / No)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Nº
	Deficiencias observadas
	Medidas correctoras

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Comprobado por el trabajador autorizado:
	Firma:



	Fecha:
	

	
	


� Trabajador autorizado. Trabajador que ha sido autorizado por el responsable del centro para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico (pulsar el botón de test o prueba de los interruptores diferenciales en cuadros en los que no existan partes accesibles en tensión), en base a su capacidad para hacerlos de forma correcta (instrucciones básicas de cómo realizarlo), según los procedimientos establecidos en el RD 614/2001, de 8 de junio.





